Version 9.06


Urne 
====
Suppression du traitement de gestion du vote après coupure et remise sous tension du lecteur de l’urne (lecteur qui ne ressort pas la carte après remise sous tension ).
Ajout du traitement de suppression d’un vote dans le cas ou la carte ressort du lecteur après enregistrement.
Modifications dans les modules annexes pour réduire le temps de réaction du lecteur de l’urne en cas de coupure d’électricité .


MaV
===
Suppression des fichiers NUL sur la disquette au démarrage (AUTOEXEC.BAT)


